{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                       年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"双电源切换开关","400A，参数要求：额定工作电流为400安培，适用两路电源自动切换的配电场景，保障用电设备在主电源故障时无缝切换至备用电源",2,"台"]
[2,"开关箱及双电源进线","400A，参数要求：配套400A双电源开关的集成式配电箱，内含进线保护、计量及控制模块，进线规格匹配400A电流容量，可直接接入主、备两路电源",1,"套"]
[3,"电线管","110，(不包含电缆)参数要求：管径110mm的电缆保护管，用于敷设电力电缆，含电缆预埋",130,"米"]
[4,"电缆头及铜鼻子","参数要求：满足电缆末端的连接与绝缘保护，确保400A电流下的可靠导电及多根电缆的终端处理需求。",10,"套"]
[5,"发电车应急接口箱","400A，参数要求：400A应急发电车快速接入装置，具备智能检测断电，通电，告警方式:微信、短信，在市电中断时自动识别发电车电源并完成并网。",1,"台"]
["合计：               元（含税及运费）"]
["注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、安装费等一切费用。采用合计最低者中标。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}